Leistungsbeschreibung		
Projekt:			
LV:		JOMA Jalousiekasten	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Grundposition [1]		
			
	Jalousiekasten Neopor 032

	liefern und setzen von
JOMA - Jalousiekasten in der Dämmebene des WDVS-Systems
versteift mit zwei untereinander verbundenen OSB-
Platten, zwei integrierten Anputzleisten, Innenseite
des Kastens grau beschichtet RAL K5, Fensterprofile
sind in der Dämmung ausgeklinkt.
Dämmung: EPS Neopor 032 WDVS (grau)
Befestigung mit thermisch getrennten Montagewinkeln
nach Herstellerangabe.
Gesamtdicke:.........mm
Länge: lichte Weite + 2 Auflager a 250 mm
Gesamthöhe: 500 mm
Innenmaße des Kastens: 140 x 270 mm
Zur genauen Anpassung an die Fensterprofile ist ein
Formblatt der Fa. JOMA Dämmstoffwerk GmbH, tel: 08393-
780, Fax: 08393-7815, info@joma.de erhältlich und
erforderlich.

			
		0,000 m	.........	......... €		
				
	Grundposition [1]		
			
	Befestigungswinkel

	JOMA Befestigungswinkel inkl. Schrauben und Zubehör
Bedarf: bei Gesamtlängen 
             bis 2,00 m - 2 Stück pro Element
von 2,00 bis 3,00 m - 3 Stück pro Element
von 3,00 bis 4,00 m - 4 Stück pro Element

			
		0,000 	.........	......... €		

		
18.12.2008		Seite 4		

	Summenblatt				

		

	Summe aller Leistungsverzeichnisse:		......... €		
					
	Umsatzsteuer:	(......... %)			......... €		

			
	Gesamtsumme:		......... €		

		
18.12.2008		Seite 5