Leistungsbeschreibung		

			

	Grundposition [1]		
			
	Jalousiekasten grau 031

	liefern und setzen von
JOMA - Jalousiekasten in der Dämmebene des WDVS-Systems
versteift mit zwei untereinander verbundenen P7-
Platten, zwei integrierten Aluminium Abschlusswinkeln, 
Innenseiten des Kastens beschichtet mit 2mm dicken, grauen Premiumplatten, 
Fensterprofile sind in der Dämmung ausgeklinkt.
Dämmung: EPS Neopor 031 WDVS (grau)
Befestigung mit Montagewinkeln (im Paket enthalten)
nach Herstellerangabe.
Gesamtdicke:.........mm
Länge: lichte Weite + 2 Auflager a 250 mm
Gesamthöhe: 500 mm
Innenmaße des Kastens: 125 x 290 mm

Zur genauen Anpassung an die Fensterprofile ist ein
Formblatt der Fa. JOMA Dämmstoffwerk GmbH, tel: 08393-
780, Fax: 08393-7815, info@joma.de erhältlich und
erforderlich.

			
		0,000 m	............	............ _		
				
	Alternativposition [1,1]		
			
	Zuschlag für Vakuumdämmung

	Im Jalousiekasten integrierte Vakuumdämmung
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit 0,008 W(mxK)

Die Vakuumpaneele ist im wandseitigen Bereich der 
Dämmung integriert und durch EPS-Dämmung oder 
Premiumplatte vor Beschädigungen geschützt. Es ist 
zwingend darauf zu achten, dass die Vakuumpaneele nicht
beschädigt wird (z.B. durch Bohren), Zuleitungen sind 
in jedem Fall an den Paneelen vorbei zu führen.

			
		0,000 m	............	nur Einh.-Preis 		

		
20.08.2014				

	Summenblatt				

		

	Summe aller Leistungsverzeichnisse:		............ _		
					
	Umsatzsteuer:	(............ %)			............ _		

			
	Gesamtsumme:		............ _		

		
20.08.2014